Nicht klare Namen -> Englisch Deutsch

Fechtigkeit zu hoch zu niedrig keine Events -> Grenzen Min/Max

Spray on off vertauscht -> Befeuchtung

turnOff(A) -> Nicht klar dass es um Lampen geht.

Nicht klar ob funktion oder event -gateIstOffen()

Kein Klarer Startknoten

Lösungen für pumpcounter Problem: Statt pumpcounter pump Flags, FSM in FSM